Seznam změn v jednotlivých verzích softwaru pro pokladny Euro-150i CZ

Verze 3.024
===========
Změny oproti verzi 3.022:
* Implementace komunikačních protokolů pro platební terminály "Sonet Spire", "GPE Ingenico"
  a "ATOS NVIC" v souladu s certifkačným procesem. Komunikační řešení pro všechny tyto
  platební terminály bylo certifikováno a je možné je používat ve spojení s pokladnou.
* Jiná drobná vylepšení a oprava chyb.

Verze 3.022
===========
Změny oproti verzi 3.019:
* Přidána možnost nastavení režimu prodeje "Bez EET", ve kterém se účtenky neodesílají
  na EET server. Při uvedení do provozu je nyní možné zvolit zda pokladna bude nebo
  nebude odesílat učtenky na EET.
* Přidáno tlačítko ([SHIFT]+[TL]) pro okamžité vypnutí zaslání účtenky na EET server
  během účtování.
* Oprava chyby způsobující v některých případech chybné nastavení příznaku prvního zaslání
  v datové zprávě při opakovaném zaslání tržby na EET server z důvodu chyby komunikace.
* Oprava chyby v zobrazování nesprávného označení klávesy mezisoučet zkratkou "ST" namísto
  správného označení "MS" na displeji pokladny.
* Jiná drobná vylepšení a oprava chyb.

Verze 3.019
===========
Změny oproti verzi 3.013:
* Přidána podpora pro neplátce DPH.
* Přidána funkcionalita evidence stavu zásob položek zboží.
* Přidána možnost programování interní klávesnice (možnost změnit rozložení funkcí na klávesnici).
* Přidána podpora 12. a 13. kanálu pro wifi (platí pouze pro verzii wifi).
* Přidána možnost přečtení PLU jen s nenulovým prodejem ve zprávě PLU čtené z PC.
* Změna výchozího rozložení znaků na externí USB klávesnici z EN na CZ.
* Peněžní zásuvka je nyní otevírána již po uhrazení dokladu a ne až po jeho vytištění.
* Oprava chyby způsobující pád aplikace v programování certifikátu použitím programu EETCert
  pokud v době programování došla papírová páska a následně byla pokladna vypnuta a zapnuta.
* Jiná drobná vylepšení a oprava chyb.
